백스테이지에서의 주의 및 유의사항

1. 무대에서의 모든 반입 / 반출은 극장 직원들의 사전허가를 받아야합니다.

2. 무대에서 작업하는 모든 인원은 사전에 극장 출입허가를 받아야합니다.

3. 무대사용은 지정된 시간에 한합니다.

(출연자들은 리허설 및 공연 시간 외에는 출입을 삼가 하여 주시기 바랍니다)

4. 무대∙객석에서 음주/ 흡연/ 오락행위 등을 금지합니다.

5. 무대∙객석에서는 음식물 등을 섭취할 수 없습니다.

6. 화재 및 비상시에는 직원들의 유도, 안내방송 또는 안내표지판에 따라 행동해주시기

바랍니다.

7. 무대에서는 위험물 또는 인화물질을 절대 사용할 수 없습니다.

(단, 공연에 사용하는 특수 장비 및 물질에 대해서는 극장 관계자와 협의 후 사용하여야      하며 안전대책 마련 등 사전에 허가를 득하여야 합니다.)

8. 무대 출입 및 작업 시에는 맨발이나 슬리퍼 등의 착용을 금지합니다.

(무대 주변은 어두운 곳이나 위험 요소가 항상 존재함으로 무대에서 뛰지 말고

빠른 걸음으로 이동하여야 한다)

9. 공연 및 작업이 끝난 후에는 관련된 장비 및 기타 작업용 물품 등을 잘 정리정돈 하여야

합니다.

10. 공연 및 작업 종료 후에는 출연자 및 공연관련 STAFF들은 안전 및 화재 예방을 위해

사용공간에 대한 점검을 행하여야 한다.

11. 무대에서 작업하는 모든 인원은 극장 직원의 감독 및 지휘하에 작업을 진행하며

각별히 안전사고 방지에 유의하시기 바랍니다.

12. 무대장치 설치 시 상부 배튼의 허용중량을 초과하여 설치할 수 없으며 추락 사고에

대비하여 안전하게 장치를 설치하여야 한다.

13. 모든 고소작업 시(그리드 포함)에 작업자는 호주머니를 비우고 필요 장비와 도구만을       가지고 작업에 임하며 고소 작업대 사용 시 주변에 작업 관리자가 상주하여야 한다.

(주변 시야확보에 주의를 기울여야 한다)

14. 고소 작업대를 이용한 작업자는 이동 시 주변에 구조물이 있거나 턱이 있는지 확인하고      평면을 유지하여 작업에 임하여야 한다. 특히 무대 리프트나 오케스트라 피트 등이

내려가 있을 때는 고소 작업대가 넘어갈 수 있으므로 주변 위험 요소를 정리 및

확인하고 작업에 임하여야 한다.(고소 작업대에 지지대를 반드시 설치하여 작업하여야 한다.)

15. 작업자는 무대 바닥의 개구부가 열려 있으면 덮개로 덮거나 위험 요소를 제거하고

작업에 임하거나 주위에 방호 울타리를 설치하거나 관리자 입회하에 작업한다.

16. 무대시설들이 높게 매달리거나 각종 장비와 장치의 설치와 해체 등 위험한 작업들이

빈번하게 이루어지므로 작업자의 인명 피해 및 시설피해 등이 발생하지 않도록

작업자는 무대 주변 소음에 항상 귀기울이며 주변에 관심을 가지고 안전 확보에

노력해야 한다.

17. 바닥으로 배선이 지나가는 작업을 할 경우 출연자, 스텝, 장비 등의 통행에 방해가

되지 않도록 정리하고 절연 가능한 덮개로 덮어 안전을 확보한다.

18. 조명기구와 음향기기를 설치하는 경우 용량에 맞는 안전고리나 체인을 사용하여

추락사고가 나지 않도록 한다.

19. 전기를 사용할 시 극장 담당자에게 문의하고 정해진 장소와 규격에 맞는 자재를

사용한다.

20. 무대 셋트 장치물의 안전성이 확보되지 않을 경우 무대 관계자의 추가 보강 지시 및

요구에 따라 추가 보강 작업을 실시하여 작업에 임해야 한다.

21. 소화전 부근이나 피난통로에 장비나 장치를 적재하지 않는다.

22. 안전한 작업이 이루어질 수 있도록 작업 구역에는 관계자 이외의 출입을 금지하며

관리자의 입회하에 작업을 한다.

※ 상기 준수사항 미 이행으로 발생하는 사고에 대하여 공연장은 책임을 지지 않음을

유념해 주시기 바랍니다.

20  년	월	일

성명	(서명)